**PRESSEMELDUNG | 10.04.2015**

# Wöhr® erweitert sein Sortiment um Aluminium Gehäuse in IP67

# Robuste Industriegehäuse mit und ohne angegossenen Wandlaschen.

Die Richard Wöhr GmbH ergänzt ihre bereits seit mehreren Jahren etablierte Aluminiumgehäuse-Serie AL001 um Ausführungen in einer weiteren Schutzart. Zu haben sind die Gehäuse in vielen verschiedenen Größen sowie mit und ohne angegossene Wandlaschen. Eine umlaufende Rundschnurdichtung schützt das Innenleben des Gehäuses vor Staub und Feuchtigkeit bis IP67. Die Gehäuse werden inklusive montierter Dichtung geliefert. Die Bohrungen zur Befestigung der Variante mit angegossenen Wandlaschen, befinden sich außerhalb des abgedichteten Innenlebens. Diese Serie eignet sich auf Grund ihrer Robustheit für den industriellen Einsatz sowie für empfindliche elektronische, pneumatische und hydraulische Steuerungen. Je nach Kundenwunsch können die Gehäuse roh, lackiert oder gepulvert geliefert werden. Zusätzlich zur individuellen Oberfläche, bietet Wöhr® auch eine mechanische Bearbeitung an.

**Technische Daten:**

|  |  |
| --- | --- |
| Material | Aluminium roh |
| Schutzart: | geschlossen: IP 65 und IP 67 [- nach VDE 0470/  DIN 40050/ EN 60529](http://www.industriegehaeuse.de/de/unternehmen/schutzarten/) |
| Farbe: | roh oder kundenspezifisch |
| Ausführungen: | In verschiedenen Größen , mit und ohne Wandlaschen sowie in weiteren Farben erhältlich |
| Modifikationen: | passende [Folientastaturen](http://www.industriegehaeuse.de/unternehmen/standardtastaturen/), [mechanische Bearbeitung](http://www.industriegehaeuse.de/unternehmen/bearbeitung/), [Eingabesysteme](http://www.woehrgmbh.de/de/produkte/eingabesysteme/), [Oberflächenveredelung](http://www.industriegehaeuse.de/unternehmen/oberflaechen/) (EMV,ESD,MED,...) uvm. sind jederzeit möglich |
| Besonderheiten: | Ohne Schutzart, in IP65, in IP67 und in EMV-Version standardmäßig erhältlich |
| im Lieferumfang enthalten: | Gehäuse (mit angegossenen Wandlaschen), bei IP65 beiliegende Neoprendichtung und bei IP67 montierte Rundschnurdichtung, Deckelbefestigungschrauben, eine Erdungsschraube mit Scheibe |

Weitere Informationen finden Sie auf:

[www.Industriegehaeuse.de](http://www.Industriegehaeuse.de)

Die Richard Wöhr GmbH ist ein mittelständisches Familienunternehmen im Nordschwarzwald. Mit über 85 Mitarbeitern entwickelt, fertig und vertreibt das Unternehmen weltweit kundenspezifische Komplettlösungen. Besonders Flacheingabesysteme, Folientastaturen, Touchscreens und Industriekomponenten für die Bereiche Steuern, Bedienen und Anzeigen sowie Industriegehäuse für vielseitige Anwendungen.

Download dieser Pressemitteilung und weitere Informationen und Bilder unter <http://www.WoehrGmbH.de/de/aktuelles-presse/pressecenter/>

Weitere Informationen / Ansprechpartner:

Richard Wöhr GmbH, Gräfenau 58-60, D-75339 Höfen / Enz

Tel. (+49) 7081 95 40 - 0, Fax (+49) 7081 95 40 - 90, E-Mail: [K.Maier@WoehrGmbH.de](mailto:K.Maier@WoehrGmbH.de)